Sie sind hier Übersicht

#

Alphabetische Liste der Befehle und Anweisungen

(incl. MOTRON Erweiterung in rot)

A | ABS | ADCONV | AND | ASC | ATN
B | BAUD | BIT CLR | BIT SET | BIT TST | C
CALL | CBY | CHR | CLEAR | CLEARI | CLEARS
CLS | CLOCK0 | CLOCK1 | CONT | COS | CUR
D | DATA | DBY | DIM | DO - UNTIL | DO - WHILE
DRIVEABS | DRIVEFREQ | DRIVEREL | E | ELSE | END
EXP | F | FOR | FREE | G | GET
GOSUB | GOTO | I | IDLE | IE | IF
INPUT | INT | INIT DISP | INIT FREQ | INIT INP | INIT MOT
INIT SIO | INIT TIM | INIT OUT | IP | L | LD@
LEN | LET | LIST | LIST# | LIST@ | LOG
M | MTOP | N | NEW | NEXT | NOT
NULL | O | ON…GOSUB | ON…GOTO | ONERR | ONEX1
ONTIME | OR | P | PCON | PH0. | PH1.
PI | POP | PORT1 | PRINT | PROG | PUSH
PWM | R | RAM | RCAP2 | READ | REM
RESTORE | RETI | RND | ROM | RROM | RUN
S | SGN | SIN | SQR | ST@ | STEP
STOP | STRING | T | T2CON | TAN | TCON
THEN | TIME | TIMER0 | TIMER1 | TIMER2 | TMOD
X | XBY | XFER | XOR | XTAL |