; ----------------------------------------------------------------
; die im folgenden gemachten Zuweisungen 11000 - 11999 bilden quasi
; eine Übersetzung des Variablenfeldes V(1) ... V(9) auf sog.
; "sprechende" Variable. Wer darauf verzichten will, kann sich diese
; Zuweisungen sparen.
; Für jedes Programm müssen im Fehlerfall allen Speichervariablen
; Defaultwerte zugewiesen werden. Auáerdem sind  Min- und Maxwerte
; notwendig, um beim Editieren auf Plausibilität prüfen zu können.
; ----------------------------------------------------------------
' Beispiel: Den Variablen Defaultwerte zuweisen
11000 LEER  = 3         ; Leerlaufzeit
11010 MA(1) = 3.754     ; Anstieg im MB 75 Nm
11020 MA(2) = 7.5       ; Anstieg im MB 150 Nm
11030 MA(3) = 25        ; Anstieg im MB 500 Nm
11040 MA(4) = 50        ; Anstieg im MB 1000 Nm
11050 CODE  = 987654    ; 6-stellige Codezahl
11060 WZ    = 10        ; Wartezeit
11070 VOR   = 1.2       ; Regler-Vorhalt
11080 KP    = 3         ; Prop-Faktor
11090 GOSUB 11600       ; sprechende Var. in Feldvariable V() übersetzen
11100 GOSUB 11400       ; Min- und Maxwerte einlesen
11190 RETURN
; ----------------------------------------------------------------
; Beispiel: Zuweisung der Min- und Maxwerte
; hier seien nur als Beispiel als Min immer 0 und als Max immer 100 gesetzt.
11400 MIN(0) = 0:MAX(0) = 100
11410 MIN(1) = 0:MAX(1) = 100
11420 MIN(2) = 0:MAX(2) = 100
11430 MIN(3) = 0:MAX(3) = 100
11440 MIN(4) = 0:MAX(4) = 100
11450 MIN(5) = 0:MAX(5) = 100
11460 MIN(6) = 0:MAX(6) = 100
11470 MIN(7) = 0:MAX(7) = 100
11480 MIN(8) = 0:MAX(8) = 100
11490 RETURN
; ----------------------------------------------------------------
; Beispiel: Zuweisung der Variablen in ein Feld für unsere Beispielsvariablen
11600 V(0) = LEER       ; Leerlaufzeit
11610 V(1) = MA(1)      ; Anstieg im MB 75 Nm
11620 V(2) = MA(2)      ; Anstieg im MB 150 Nm
11630 V(3) = MA(3)      ; Anstieg im MB 500 Nm
11640 V(4) = MA(4)      ; Anstieg im MB 1000 Nm
11650 V(5) = CODE       ; 6-stellige Codezahl
11660 V(6) = WZ         ; Wartezeit
11670 V(7) = VOR        ; Regler-Vorhalt
11680 V(8) = KP         ; Prop-Faktor
11690 RETURN
; -----------------------------------------------------------
; Beispiel: Den Variablen die aus dem Speicher gelesenen Werte zuweisen
11800 LEER  = V(0)      ; Leerlaufzeit
11810 MA(1) = V(1)      ; Anstieg im MB 75 Nm
11820 MA(2) = V(2)      ; Anstieg im MB 150 Nm
11830 MA(3) = V(3)      ; Anstieg im MB 500 Nm
11840 MA(4) = V(4)      ; Anstieg im MB 1000 Nm
11850 CODE  = V(5)      ; 6-stellige Codezahl
11860 WZ    = V(6)      ; Wartezeit
11870 VOR   = V(7)      ; Regler-Vorhalt
11880 KP    = V(8)      ; Prop-Faktor
11890 RETURN
