Sie sind hier Startseite

# Programmieren in 8052 AH-BASIC VON INTEL®
mit Basic-Erweiterung von MOTRON

Der Dialekt MCS BASIC-52 der bekannten Programmiersprache Basic wurde von INTEL speziell für den Controller 8052 AH-BASIC entwickelt. Dieses BASIC wurde von MOTRON mit zusätzlichen Befehlen für die Automatisierung erweitert und beinhaltet sehr effektive Motion Control, I/O-Commands und Bus-Anpassungen.

Und so wird gearbeitet:

| Editieren | Nützliche Freeware PFE-Editor Notepad ++ (http://notepad-plus-plus.org/)
| Download | ProgTool aktuelle Version 10 http://www.motron.de/index.php?article_id=106&clang=0
| Test | Nach Testende mit PROG ins EEPROM brennen
| Compiler | Wer noch mehr will: Es gibt einen Basic-Cross-Compiler, den BXC. Ergebnis ist ein Assembler-Programm, das im EPROM läuft (Teile des Betriebssystems wurden damit gemacht.) Dabei ist auch RENUM.EXE, ein sehr nützliches Tool, mit dem das BASIC-Programm neu nummerieren kann.

Weiter interessante Adresse: http://www.lvr.com/, http://www.nomad.ee/micros/bas52man/
Hier findet man mehr, auch über das AVR-Tiny-BASIC oder Bascom und neuere BASIC-Dialekte.